
Пожалуйста, обратите внимание, что при обновлении консоли все данные, содержащиеся на внутреннем накопителе будут утеряны. Программы, установленные на консоли в предыдущей версии прошивки, вы можете скачать с сайта поддержки [www.pgpaio.ru](http://www.pgpaio.ru) .

Пожалуйста, обратите внимание, что наша компания не несет ответственности за утерянные данные. Благодарим за понимание.

Скачайте архив с прошивкой и распакуйте его на жесткий диск компьютера.

1. Выключите консоль, предварительно зарядите ее до полного заряда (70% аккумулятора будет достаточно).
2. Зажмите кнопку Home на консоли и подключите ее кабелем USB к компьютеру. После подключения можно отпустить кнопку Home.
3. Консоль начинает определяться компьютером. Подождите, пока установится драйвер устройства (при первом подключении консоли к компьютеру). Если же вы подключаете ее в данном режиме не первый раз, то вам стоит подождать 30 секунд.
4. Запустите программу "G+MassProductionTool For 2S 43504 Russian" из скаченного предварительно архива. Консоль должна определиться с портом подключения и серийным номером.



Если вдруг не определилась, нажмите в окне программы кнопку "Enum Device". В случае, если не определилась, отключите консоль, нажмите на кнопку "R&B", а после повторите шаги с третьего по пятый.

1. После определения консоли в окне программы, нажмите кнопку "Start Download", расположенную в шапке программы.
2. Начнется обновление консоли.
3. Дождитесь завершения всех операций и появления надписи Download Complete.
4. После завершения обновления, отключите консоль от компьютера и нажмите кнопку "R&B".
5. Поздравляем, ваша консоль обновлена! Не забудьте откалибровать экран. Из нововведений вы сразу же можете отметить увеличенное быстродействие работы операционной системы и более долгий срок автономной работы.